# Colocação em ‌funcionamento

Com a bateria colocada, a lanterna sem fio está operacional.

##

Abra o cabeçote da lanterna (1) e posicione a lanterna sem fio. Assegure um suporte estável e distância suficiente relativamente a objetos sensíveis ao calor e inflamáveis.

O cabeçote da lanterna (1) pode ser rodado e virado para diferentes posições.

##

Interruptor de luz (5) | Função
--- | ---
Premir 1× | Ligar a lanterna sem fio, luminosidade baixa
Premir 2× | Ligar a lanterna sem fio, luminosidade média
Premir 3× | Ligar lanterna sem fio, luminosidade plena
Premir 4× | Desligar lanterna sem fio
Premir demoradamente | Desligar lanterna sem fio

Tecla de temperatura da luz (4) | Temperatura da luz
--- | ---
Premir 1× | branco quente
Premir 2× | branco frio

##

A lanterna sem fio desliga-se, se a temperatura de serviço máxima permitida for excedida. Para poder continuar a usar a lanterna sem fio, deixe-a arrefecer.