# Включение инструмента

При установленном аккумуляторе фонарь готов к использованию.

##

Разложите головку фонаря (1) и расположите аккумуляторный фонарь. Обеспечьте устойчивое положение и достаточное расстояние от термочувствительных и легковоспламеняющихся предметов.

Головку фонаря (1) можно поворачивать и наклонять в различные положения.

##

Выключатель (5) | Функция
--- | ---
Нажмите 1 раз | Включение фонаря, низкая яркость
Нажмите 2 раза | Включение фонаря, средняя яркость
Нажмите 3 раза | Включение фонаря, полная яркость
Нажмите 4 раза | Выключение фонаря
Продолжительное удержание в нажатом положении | Выключение фонаря

Кнопка температуры света (4) | Температура света
--- | ---
Нажмите 1 раз | Теплый белый цвет
Нажмите 2 раза | Холодный белый цвет

##

В случае превышения допустимой рабочей температуры аккумуляторный фонарь выключается. Перед дальнейшим использованием дайте ему остыть.