# Технические данные

Аккумуляторный фонарь | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Товарный номер |  | ‎3 603 JA1 200‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Ном. потребляемая мощность | Вт | 4,5
Время работы, прим.A)B) | мин./А·ч | 310
Суммарный световой поток, макс.B) | лм | 400
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 … +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииC) и при хранении | °C | −20 … +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | PBA 18V…W-.D)
Рекомендуемые зарядные устройстваE) |  | AL 18…D)
Разъем USB |  | USB Type‑C®
Выходное напряжение | В | 5
Выходной ток (макс.)F) | A | 1

A)

  при полной яркости (без учета оставшегося времени работы после выключения в приглушенном режиме)

B)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

D)

  а также аккумуляторы и зарядные устройства системы POWER FOR ALL

E)

  Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Фактический выходной ток зависит от подключенного USB-устройства и его потребляемой мощности.

Воспроизведение цвета подсвечиваемых объектов может быть искажено.