# Ingebruikname

Met geplaatste accu is de acculamp gereed voor gebruik.

##

Klap de lampkop (1) uit en plaats de acculamp op de juiste plek. Let erop dat deze stabiel staat en voldoende afstand tot warmtegevoelige en ontvlambare voorwerpen heeft.

De lampkop (1) kan in verschillende posities gedraaid en gekanteld worden.

##

Lichtschakelaar (5) | Functie
--- | ---
1× drukken | Acculamp inschakelen, lage helderheid
2× drukken | Acculamp inschakelen, gemiddelde helderheid
3× drukken | Acculamp inschakelen, maximale helderheid
4× drukken | Acculamp uitschakelen
lang drukken | Acculamp uitschakelen

Lichttemperatuur-toets (4) | Lichttemperatuur
--- | ---
1× drukken | warm wit
2× drukken | koud wit

##

Bij overschrijding van de toegestane gebruikstemperatuur wordt de acculamp uitgeschakeld. Laat vóór verder gebruik de acculamp afkoelen.