# 제품 사양

충전 랜턴 | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
품번 |  | ‎3 603 JA1 200‎
정격 전압 | V= | 18
소비 전력 | W | 4.5
조명 시간, 약A)B) | min/Ah | 310
전체 광속 최대B) | lm | 400
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 … +35
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 … +50
권장하는 배터리 |  | PBA 18V…W-.D)
권장하는 충전기E) |  | AL 18…D)
USB 단자 |  | USB Type‑C®
출력 전압 | V | 5
출력 전류 최대F) | A | 1

A)

  최대 밝기에서(감광 모드일 때 잔여 작동 시간 미포함)

B)

  배터리 PBA 18V 2.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨.

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

D)

  및 충전용 배터리와 POWER FOR ALL 시스템의 충전기

E)

  PBA 배터리와 호환되지 않는 충전기: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  실제 출력 전류는 연결된 USB 장치 및 장치의 소요 전력에 따라 달라질 수 있습니다.

조명을 받은 개체는 컬러가 다르게 보일 수 있습니다.