# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық фонарь | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 603 JA1 200‎
Номиналды кернеу | B= | 18
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 4,5
Жарықтандыру ұзақтығы, шам.A)B) | мин/A-сағ | 310
Жалпы жарық ағыны, макс.B) | лм | 400
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 … +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | PBA 18V…W-.D)
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғыларE) |  | AL 18…D)
USB жалғағышы |  | USB Type‑C®
Шығыс кернеу | В | 5
Шығыс ток, макс.F) | А | 1

A)

  толық жарықтықта (бәсеңдетілген режимде қалған жұмыс уақытынсыз)

B)

  20−25 °C температурасында PBA 18V 2.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

C)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

D)

  сондай-ақ POWER FOR ALL жүйелерінің аккумуляторлары мен зарядтағыш құрылғылары

E)

  Мына зарядтағыш құрылғылар PBA аккумуляторымен үйлесімді емес: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Шынайы шығыс ток жалғанған USB құрылғысы мен оның қажетті тогына байланысты.

Жарықтандырылған нысандардың түстері басқаша болуы мүмкін.