# Іске қосу

Аккумулятор салған болса, аккумуляторлық шам жұмысқа дайын болады.

##

Шам бастиегін (1) ашып, аккумуляторлық шамды орналастырыңыз. Тіректің тұрақтылығына және жылуға сезімтал және тұтанғыш заттардан жеткілікті арақашықтықтың болғанына көз жеткізіңіз.

Шам бастиегін (1) әртүрлі позицияларға бұрауға және еңкейтуге болады.

##

Жарық ауыстырып-қосқышы (5) | Функция
--- | ---
1× басу | Аккумуляторлық шамды қосу, төмен жарықтық
2× басу | Аккумуляторлық шамды қосу, орташа жарықтық
3× басу | Аккумуляторлық шамды қосу, толық жарықтық
4× басу | Аккумуляторлық шамды өшіру
ұзақ басу | Аккумуляторлық шамды өшіру

Жарық температурасының түймесі (4) | Жарық температурасы
--- | ---
1× басу | жұмсақ ақ
2× басу | салқын ақ

##

Егер жұмыс температурасы рұқсат етілген шамадан асып кетсе, акккумуляторлық шам өшіп қалады. Әрі қарай пайдалану үшін акккумуляторлық шамды суыту керек.