# Technische gegevens

Acculamp | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Productnummer |  | ‎3 603 JA1 200‎
Nominale spanning | V= | 18
Nominaal opgenomen vermogen | W | 4,5
Brandduur ca.A)B) | min/Ah | 310
Totale lichtstroom max.B) | lm | 400
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 … +50
Aanbevolen accu's |  | PBA 18V…W-.D)
Aanbevolen oplaadapparatenE) |  | AL 18…D)
USB-aansluiting |  | USB Type‑C®
Uitgangsspanning | V | 5
Uitgangsstroom max.F) | A | 1

A)

  bij volledige helderheid (zonder resterende looptijd in gedimde modus)

B)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu PBA 18V 2.0Ah.

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

D)

  evenals accu's en opladers van het POWER FOR ALL-systeem

E)

  De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  De daadwerkelijke uitgangsstroom is afhankelijk van het aangesloten USB-apparaat en de stroomvraag hiervan.

De kleurweergave van de verlichte objecten kan vervalst worden.