# Dane techniczne

Lampa akumulatorowa | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 603 JA1 200‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Moc nominalna | W | 4,5
Czas świecenia, ok.A)B) | min/Ah | 310
Całkowity strumień świetlny, maks.B) | lm | 400
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 … +50
Zalecane akumulatory |  | PBA 18V…W-.D)
Zalecane ładowarkiE) |  | AL 18…D)
Złącze USB |  | USB Type‑C®
napięcie wyjściowe | V | 5
prąd wyjściowy, maks.F) | A | 1

A)

  przy najwyższej jasności (bez końcowego czasu pracy w trybie ściemnienia)

B)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

D)

  Oraz akumulatory i ładowarki systemu POWER FOR ALL

E)

  Następujące ładowarki nie są kompatybilne z akumulatorem PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Rzeczywisty prąd wyjściowy uzależniony jest od podłączonego urządzenia USB i jego zapotrzebowania na energię.

Możliwe jest zafałszowanie odwzorowania kolorów oświetlanych obiektów.