# Arbeidshenvisninger

Hold i håndtaket (2) når du transporterer den batteridrevne lampen.

Lampehodet (1) blir varmt under bruk. La den batteridrevne lampen avkjøles før du justerer eller transporterer den.

Ikke la den batteridrevne lampen stå uten tilsyn mens den er slått på.

Den batteridrevne lampen blinker 3× en kort stund før den slås av på grunn av tomt batteri.

## Feste den batteridrevne lampen

Med kroken (7) og magnetene (6) kan du feste den batteridrevne lampen på egnede gjenstander.

Kontroller alltid at den står stabilt og i tilstrekkelig avstand fra varmefølsomme og brennbare gjenstander.

Unngå riper på ømfintlige overflater.

## Lade eksterne USB-enheter (se bilde B)

- Kontroller at den eksterne USB-enheten kan lades via USB Type-C®-tilkoblingen på den batteridrevne lampen. Se anvisningene i kapittelet "Tekniske data".

Koble USB-enhetens ladekabel til USB Type-C®-utgangen (9). Trykk på USB-knappen (3) på den batteridrevne lampen for å starte ladingen.

Ladingen avsluttes umiddelbart når det registreres at batteriet er fulladet. Koble ladekabelen fra USB Type-C®-utgangen (9) for å beskytte batteriet til den eksterne USB-enheten.