# Початок роботи

З вставленим акумулятором акумуляторний ліхтар готовий до експлуатації.

##

Розкладіть головку ліхтаря (1) і розташуйте акумуляторний ліхтар. Стежте за стійким положенням та достатньою відстанню до чутливих до нагрівання та займистих предметів.

Головку ліхтаря (1) можна обертати та нахиляти у різні положення.

##

Перемикач світла (5) | Функція
--- | ---
1 натискання | акумуляторний ліхтар увімкнений, низька яскравість
2 натискання | акумуляторний ліхтар увімкнений, середня яскравість
3 натискання | акумуляторний ліхтар увімкнений, яскравість повна
4 натискання | акумуляторний ліхтар вимкнений
тривале натискання | акумуляторний ліхтар вимкнений

Кнопка температури світла (4) | Температура світла
--- | ---
1 натискання | теплий білий
2 натискання | холодний білий

##

У разі перевищення допустимої робочої температури акумуляторний ліхтар вимикається. Для подальшого використання дайте акумуляторному ліхтарю охолонути.