# Inbetriebnahme

Mit eingesetztem Akku ist die Akku-Leuchte betriebsbereit.

##

Klappen Sie den Leuchtenkopf (1) aus und positionieren Sie die Akku-Leuchte. Achten Sie auf einen stabilen Stand und ausreichend Abstand zu wärmeempfindlichen und entzündlichen Gegenständen.

Der Leuchtenkopf (1) kann in verschiedene Positionen gedreht und gekippt werden.

##

Lichtschalter (5) | Funktion
--- | ---
1× drücken | Akku-Leuchte einschalten, niedrige Helligkeit
2× drücken | Akku-Leuchte einschalten, mittlere Helligkeit
3× drücken | Akku-Leuchte einschalten, volle Helligkeit
4× drücken | Akku-Leuchte ausschalten
lange drücken | Akku-Leuchte ausschalten

Lichttemperatur-Taste (4) | Lichttemperatur
--- | ---
1× drücken | warmweiß
2× drücken | kaltweiß

##

Bei Überschreiten der zulässigen Betriebstemperatur schaltet sich die Akku-Leuchte aus. Zur weiteren Verwendung lassen Sie die Akku-Leuchte abkühlen.