# Teknik veriler

Akülü fener | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 603 JA1 200‎
Anma gerilimi | V= | 18
Giriş gücü | W | 4,5
Aydınlatma süresi, yak.A)B) | dak/Ah | 310
Toplam ışık akısı, maks.B) | lm | 400
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 … +50
Tavsiye edilen aküler |  | PBA 18V…W-.D)
Tavsiye edilen şarj cihazlarıE) |  | AL 18…D)
USB girişi |  | USB Type‑C®
Çıkış gerilimi | V | 5
Çıkış akımı maks.F) | A | 1

A)

  Tam parlaklıkta (karartılmış modda kalan çalışma süresi olmadan)

B)

  20−25 °C'de akü PBA 18V 2.0Ah ile ölçülmüştür.

C)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

D)

  ve POWER FOR ALL sistemindeki aküler ve şarj cihazları

E)

  Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Gerçek çıkış akımı bağlanmış olan USB cihazına ve güç gereksinimine bağlıdır.

Aydınlatılan nesnelerin renkleri bozulmuş olarak görünebilir.