# Технически данни

Акумулаторна лампа | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 603 JA1 200‎
Номинално напрежение | V= | 18
Номинална консумирана мощност | W | 4,5
Продължителност на светене, прибл.A)B) | min/Ah | 310
Общ светлинен ток, макс.B) | lm | 400
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 … +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | −20 … +50
препоръчителни акумулаторни батерии |  | PBA 18V…W-.D)
препоръчителни зарядни устройстваE) |  | AL 18…D)
USB свързване |  | USB Type‑C®
Изходящо напрежение | V | 5
Изходен ток (макс.).F) | A | 1

A)

  при пълна яркост (без остатъчно време на работа в затъмнен режим)

B)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

D)

  както и акумулаторни батерии и зарядни устройства от POWER FOR ALL системата

E)

  Следните зарядни устройства не са съвместими с акумулаторната батерия РВА: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Действителният изходящ ток зависи от включеното USB-устройство и нуждата му от ток.

Цветовете на осветените обекти могат да изглеждат различни от истинските.