# Tööjuhised

Hoidke akulampi käepidemest (2).

Valgustipea (1) kuumeneb töötamisel . Laske akulambil enne joondamist või transportimist jahtuda.

Ärge jätke sisselülitatud akulampi järelevalveta.

Veidi enne akulambi tühja aku tõttu väljalülitamist vilgub see 3×.

## Aulambi kinnitamine

Akulambi saate konksu (7) ja magneti (6) abil kinnitada sobivatele esemetele.

Kontrollige igal juhul asukoha stabiilsust ja piisavat vahekaugust soojustundlikest ning süttivatest esemetest.

Vältige tundlike pindade kriimustamist.

## Väliste USB-seadmete laadimine (vaata joonist B)

- Veenduge, et teie välist USB-seadet saab akulambi USB Type-C®-ühenduse kaudu laadida. Järgige selleks peatükis "Tehnilised andmed" toodut.

Ühendage oma USB-seadme laadimiskaabel USB Type-C® väljundiga (9). Laadimistoimingu käivitamiseks vajutage akulambi USB nuppu (3).

Täislaetud aku tuvastamisel lõpetatakse laadimistoiming. Välise USB-seadme aku säästmiseks lahutage laadimiskaabel USB Type-C® välljundist (9).