# Tehnični podatki

Akumulatorska svetilka | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 603 JA1 200‎
Nazivna napetost | V= | 18
Nazivna moč | W | 4,5
Trajanje osvetlitve pribl.A)B) | min/Ah | 310
Najv. skupni svetlobni tokB) | lm | 400
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | −20 … +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | PBA 18V…W-.D)
Priporočeni polnilnikiE) |  | AL 18…D)
Priključek USB |  | USB Type-C®
Izhodna napetost | V | 5
Najv. izhodni tokF) | A | 1

A)

  Pri največji svetlosti (brez delovanja v zatemnjenem načinu)

B)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

D)

  ter akumulatorske baterije in polnilniki sistema POWER FOR ALL

E)

  Naslednji polnilniki niso združljivi z akumulatorsko baterijo PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Dejanski izhodni tok je odvisen od priključene naprave USB in njene porabe električne energije.

Barva osvetljenih predmetov je lahko popačena.