# Indicazioni operative

Trasportare la torcia a batteria dall’impugnatura (2).

La testa della torcia (1) si scalda durante l’utilizzo. Far raffreddare la torcia a batteria prima di orientarla o trasportarla.

Non lasciare la torcia a batteria accesa incustodita.

Poco prima di spegnersi a causa di un livello basso di carica della batteria, la torcia a batteria lampeggia per tre volte.

## Fissaggio della torcia a batteria

Con il gancio (7) e i magneti (6) è possibile fissare la torcia a batteria a oggetti idonei.

In ogni caso, verificare la stabilità della posizione e accertarsi che vi sia una distanza sufficiente da oggetti sensibili al calore o infiammabili.

Evitare la formazione di graffi su superfici sensibili.

## Ricarica di dispositivi USB esterni (vedere fig. B)

- Accertarsi che il proprio dispositivo USB esterno sia ricaricabile tramite l’attacco USB Type-C® della torcia a batteria. A tale riguardo, attenersi alle indicazioni riportate nel capitolo «Dati tecnici».

Collegare il cavo di ricarica del dispositivo USB all’uscita USB Type-C® (9). Premere il tasto USB (3) della torcia a batteria per avviare il processo di ricarica.

Il processo di ricarica termina al rilevamento della carica completa della batteria. Staccare il cavo di ricarica dall’uscita USB Type-C® (9) per evitare di danneggiare la batteria del dispositivo USB esterno.