# Tehniskie parametri

Akumulatora apgaismošanas lampa | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 603 JA1 200‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Nominālā ieejas jauda | W | 4,5
Apgaismošanas ilgums, apt.A)B) | min./Ah | 310
Maks. kopējā gaismas plūsma.B) | lm | 400
ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 … +35
pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbībasC) un glabāšanas laikā | °C | –20 … +50
Ieteicamie akumulatori |  | PBA 18V…W-.D)
Ieteicamās uzlādes ierīcesE) |  | AL 18…D)
USB pieslēgvieta |  | USB Type‑C®
Izejas spriegums | V | 5
Izejas strāva (maks.)F) | A | 1

A)

  pie maksimālā spožuma (bez atlikušā laika pietumšošanas režīmā)

B)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

D)

  kā arī POWER FOR ALL System akumulatori un uzlādes ierīces

E)

  Minētās uzlādes ierīces nav saderīgas ar akumulatoriem PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Faktiskā izejas strāva ir atkarīga no pievienotās USB ierīces un tai nepieciešamās strāvas.

Apgaismojamo objektu krāsu atdeve var būt izmainīta.