# إرشادات العمل

احمل المصباح العامل بمركم من المقبض (2).

تتعرض رأس المصباح (1) أثناء التشغيل للسخونة. دع المصباح العامل بمركم يبرد تقبل توجيهه أو نقله.

لا تترك المصباح العامل بمركم مشغلاً دون مراقبة.

قبل انطفاء المصباح المزود بمركم نتيجة فراغ شحنة البطارية بمدة قصيرة، يومض المصباح ثلاث مرات.

## تثبيت المصباح العامل بمركم

يمكن باستخدام المشبك (7) والمغناطيس (6) تثبيت المصباح العامل بمركم في أشياء مناسبة.

في جميع الأحوال افحص موضع المصباح من حيث الثبات ووجود مسافة كافية بينه وبين الأشياء الحساسة للحرارة والقابلة للاشتعال.

تجنب خدش الأسطح الحساسة.

## شحن أجهزة USB الخارجية (انظر الصورة B)

- تأكد أن جهازك الخارجي USB يمكن شحنه عن طريق وصلة USB Type-C®‎ الموجودة بالمصباح العامل بمركم. تراعى البيانات الموجودة في فصل «المواصفات الفنية».

قم بتوصيل كابل الشحن الخاص بجهازك مع مخرج USB Type-C®‎ (9). اضغط على زر USB (3) بالمصباح العامل بمركم لبدء عملية الشحن.

يتم إنهاء عملية الشحن بمجرد التعرف على امتلاء المركم. افصل كابل الشحن من مخرج USB Type-C®‎ (9) للحفاظ على مركم جهاز USB الخارجي.