# Tehnilised andmed

Akulamp | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Tootenumber |  | ‎3 603 JA1 200‎
Nimipinge | V= | 18
Nimisisendvõimsus | W | 4,5
Valgustuskestus, uA)B) | min/Ah | 310
Kogu valgusvoog, maxB) | lm | 400
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 … +50
Soovitatavad akud |  | PBA 18V…W-.D)
Soovitatavad laadimisseadmedE) |  | AL 18…D)
USB-ühendus |  | USB Type‑C®
Väljundpinge | V | 5
Väljundvool, maxF) | A | 1

A)

  täisheleduse korral (ilma hämardatud laadis jääkvalgustusajata)

B)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

D)

  ning POWER FOR ALL Systems akud ja laadimisseadmed

E)

  Järgmised laadimisseadmed ei sobi akuga PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Tegelik väljundvool oleneb ühendatud USB-seadmest ja selle voolutarbest.

Valgustatud objektide värve võidakse tajuda moonutatult.