# Työskentelyohjeita

Kanna akkuvalaisinta kahvan (2) varassa.

Valaisinpää (1) kuumenee voimakkaasti käytön aikana. Anna akkuvalaisimen jäähtyä ennen sen suuntaamista tai kuljettamista.

Älä jätä akkuvalaisinta päälle ilman valvontaa.

Kun akkuvalaisin kytkeytyy pois päältä tyhjän akun takia, se varoittaa siitä vähän ennen sammumista kolmella välähdyksellä.

## Akkuvalaisimen kiinnittäminen

Koukun (7) ja magneettien (6) avulla voit kiinnittää akkkuvalaisimen soveltuviin esineisiin​.

Tarkista joka tapauksessa valaisimen tukeva asento ja riittävä etäisyys lämpöherkistä ja palonaroista esineistä.

Vältä naarmuttamasta herkkiä pintoja.

## Ulkoisten USB-laitteiden lataaminen (katso kuva B)

- Varmista, että ulkoisen USB-laitteesi voi ladata akkuvalaisimessa olevan USB Type-C® -liitännän kautta. Huomioi tähän liittyvät lisätiedot, jotka ovat luvussa "Tekniset tiedot".

Liitä USB-laitteesi latausjohto USB Type-C® -ulostuloon (9). Aloita lataus painamalla akkuvalaisimen USB-painiketta (3).

Lataus päättyy, kun akku on ladattu täyteen. Irrota latausjohto USB Type-C® -ulostulosta (9) säästääksesi ulkoisen USB-laitteen akkua.