# Dati tecnici

Torcia a batteria | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 603 JA1 200‎
Tensione nominale | V= | 18
Potenza assorbita nominale | W | 4,5
Durata della luce circaA)B) | min/Ah | 310
Flusso luminoso totale max.B) | lm | 400
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e durante lo stoccaggio | °C | –20 … +50
Batterie consigliate |  | PBA 18V…W-.D)
Caricabatteria consigliatiE) |  | AL 18…D)
Attacco USB |  | USB Type‑C®
Tensione di uscita | V | 5
Corrente di uscita max.F) | A | 1

A)

  a piena luminosità (senza autonomia residua in modalità attenuata)

B)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria PBA 18V 2.0Ah.

C)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

D)

  e batterie e caricabatteria del sistema POWER FOR ALL

E)

  I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  La corrente di uscita effettiva varia in base al dispositivo USB collegato e al relativo fabbisogno di corrente.

La riproduzione a colori degli oggetti illuminati può subire alterazioni.