# Ставање во употреба

Батериската светилка е подготвена за работа кога ќе се стави батеријата.

##

Преклопете ја главата на светилката (1) и позиционирајте ја батериската светилка. Обезбедете стабилен држач и доволно растојание од предмети чувствителни на топлина и запаливи предмети.

Главата на светилката (1) може да се ротира и навали во разни позиции.

##

Прекинувач за светло (5) | Функција
--- | ---
1× притискање | Вклучување на батериска светилка, ниско ниво на осветленост
2× притискања | Вклучување на батериска светилка, средно ниво на осветленост
3× притискања | Вклучување на батериска светилка, целосна осветленост
4× притискања | Исклучување на батериска светилка
долго притискање | Исклучување на батериска светилка

Копче за температура на светлото (4) | Температура на светлото
--- | ---
1× притискање | топло бела
2× притискања | ладно бела

##

При пречекорување на дозволената оперативна температура, батериската светилка се исклучува. Оставете ја батериската светилка да се олади пред да продолжите да ја користите.