# Τεχνικά στοιχεία

Φακός μπαταρίας | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 603 JA1 200‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Ονομαστική ισχύς | W | 4,5
Διάρκεια φωτισμού, περίπουA)B) | min/Ah | 310
Συνολική φωτεινή ροή, μέγ.B) | lm | 400
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 … +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | PBA 18V…W-.D)
Συνιστώμενοι φορτιστέςE) |  | AL 18…D)
Σύνδεση USB |  | USB Type-C®
Τάση εξόδου | V | 5
Ρεύμα εξόδου. μέγ.F) | A | 1

A)

  σε περίπτωση πλήρους φωτεινότητας (χωρίς υπόλοιπο χρόνο λειτουργίας στη λειτουργία μειωμένης έντασης φωτισμού)

B)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

D)

  Καθώς μπαταρίες και φορτιστές του συστήματος POWER FOR ALL

E)

  Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Το πραγματικό ρεύμα εξόδου εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή USB και την κατανάλωση ρεύματός της.

Η απόδοση των χρωμάτων των φωτιζόμενων αντικειμένων μπορεί να αλλοιωθεί.