# Tekniska data

Sladdlös lampa | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 603 JA1 200‎
Märkspänning | V= | 18
Nominell ingångseffekt | W | 4,5
Belysningstid, ca.A)B) | min/Ah | 310
Total ljusström, max.B) | lm | 400
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | −20 … +50
Rekommenderade batterier |  | PBA 18V…W-.D)
Rekommenderade laddareE) |  | AL 18…D)
USB-anslutning |  | USB Type‑C®
Utgångsspänning | V | 5
Utgångsström, max.F) | A | 1

A)

  Vid max. ljusstyrka (utan återstående drifttid i dimmat läge)

B)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

D)

  Samt batterier och laddare i POWER FOR ALL-systemet

E)

  De följande laddarna är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Den faktiska utgångsströmmen beror på ansluten USB-enhet och dess strömbehov.

Färgåtergivningen av belysta objekt kan bli felaktig.