# Messa in funzione

Se la batteria è inserita, la torcia a batteria è pronta all’uso.

##

Aprire la testa della torcia (1) e posizionare la torcia a batteria. Accertarsi che il supporto sia stabile e che vi sia una distanza sufficiente da oggetti sensibili al calore e infiammabili.

La testa della torcia (1) può essere ruotata e inclinata in diverse posizioni.

##

Interruttore (5) | Funzione
--- | ---
1× pressione | Accensione torcia a batteria, luminosità ridotta
2× pressioni | Accensione torcia a batteria, luminosità media
3× pressioni | Accensione torcia a batteria, luminosità massima
4× pressioni | Spegnimento torcia a batteria
Pressione prolungata | Spegnimento torcia a batteria

Tasto temperatura luce (4) | Temperatura della luce
--- | ---
1× pressione | Bianco caldo
2× pressioni | Bianco freddo

##

In caso di superamento della temperatura d’esercizio consentita, la torcia a batteria si spegnerà automaticamente. Per continuare a utilizzarla, far raffreddare la torcia a batteria.