# Çalıştırma

Akülü fener, akü takıldığında çalışmaya hazırdır.

##

Fener başını (1) dışarı katlayın ve akülü feneri yerleştirin. Sabit bir stand ve ısıya duyarlı ve yanıcı nesnelerden yeterli mesafe sağlayın.

Fener başı (1) döndürülebilir ve çeşitli konumlara yatırılabilir.

##

Işık anahtarı (5) | Fonksiyon
--- | ---
1× tıklama | Akülü feneri açın, düşük parlaklık
2× tıklama | Akülü feneri açın, orta parlaklık
3× tıklama | Akülü fenerin açılması, tam parlaklık
4× tıklama | Akülü fenerin kapatılması
uzun süreli tıklama | Akülü fenerin kapatılması

Işık sıcaklığı tuşu (4) | Işık sıcaklığı
--- | ---
1× tıklama | sıcak beyaz
2× tıklama | soğuk beyaz

Enerjiden tasarruf etmek için akülü feneri sadece kullanırken açın.

##

İzin verilen işletim sıcaklığının aşılması halinde akülü fener kendiliğinden kapanır. Kullanmaya devam etmeden önce akülü fenerin soğumasını bekleyin.