# Puesta en marcha

Con el acumulador colocado, la Lámpara ACCU está en condiciones de funcionamiento.

##

Despliegue el cabezal de la lámpara (1) y posicione la lámpara ACCU. Asegúrese de un emplazamiento estable y a suficiente distancia de objetos sensibles al calor e inflamables.

El cabezal de la lámpara (1) puede girarse e inclinarse en varias posiciones.

##

Interruptor de luz (5) | Función
--- | ---
Presionando 1 vez | Conexión de la lámpara ACCU, baja luminosidad
Presionando 2 veces | Conexión de la lámpara ACCU, mediana luminosidad
Presionando 3 veces | Conexión de la lámpara ACCU, plena luminosidad
Presionando 4 veces | Desconexión de la Lámpara ACCU
Presionando prolongadamente | Desconexión de la Lámpara ACCU

Tecla de temperatura de luz (4) | Temperatura de luz
--- | ---
Presionando 1 vez | blanco cálido
Presionando 2 veces | blanco fresco

##

Si se supera la temperatura de funcionamiento admisible, la lámpara ACCU se desconecta. Antes de seguir utilizándola, deje que se enfríe la lámpara ACCU.