# Вказівки щодо роботи

Носіть акумуляторний ліхтар за ручку (2).

Головка ліхтаря (1) під час роботи нагрівається. Дайте акумуляторному ліхтарю охолонути перед виправленням або транспортуванням.

Не залишайте увімкнений акумуляторний ліхтар без нагляду.

Незадовго до вимикання акумуляторного ліхтаря через розряджений акумулятор він блимає тричі.

## Кріплення акумуляторного ліхтаря

За допомогою гака (7) і магнітів (6) можна кріпити акумуляторний ліхтар до придатних предметів.

Перевіряйте завжди стійкість положення та достатню відстань до чутливих до тепла та займистих предметів.

Уникайте подряпин на чутливих поверхнях.

## Заряджання зовнішніх USB-пристроїв (див. мал. B)

- Переконайтеся в тому, що зовнішній пристрій з USB можна заряджати через роз’єм USB Type-C® на акумуляторному ліхтарі. Візьміть до уваги дані, що містяться у розділі «Технічні дані».

З'єднайте зарядний кабель свого USB-пристрою з виходом USB Type-C® (9). Натисніть кнопку USB (3) акумуляторного ліхтаря, щоб запустити процес заряджання.

Процес заряджання завершується, щойно розпізнано повний акумулятор. Від'єднайте зарядний кабель від виходу USB Type-C® (9), щоб зберегти акумулятор зовнішнього USB-пристрою.