# Tekniske data

Akku-lampe | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Varenummer |  | ‎3 603 JA1 200‎
Nominel spænding | V= | 18
Nominel optagen effekt | W | 4,5
Lystid, ca.A)B) | min/Ah | 310
Samlet lysstrøm, maks.B) | lm | 400
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | –20 … +50
Anbefalede akkuer |  | PBA 18V…W-.D)
Anbefalede ladereE) |  | AL 18…D)
USB-tilslutning |  | USB Type‑C®
Udgangsspænding | V | 5
Udgangsstrøm (maks.)F) | A | 1

A)

  ved fuld lysstyrke (uden restdriftstid i dæmpet tilstand)

B)

  Målt ved 20−25 °C med akku PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

D)

  samt akkuer og ladere i POWER FOR ALL-systemet

E)

  De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Den faktiske udgangsstrøm er afhængig af den tilsluttede USB-enhed og dens strømbehov.

Farvegengivelsen af de belyste genstande kan være forvrænget.