# Arbeitshinweise

Tragen Sie die Akku-Leuchte am Griff (2).

Der Leuchtenkopf (1) wird im Betrieb heiß. Lassen Sie die Akku-Leuchte abkühlen, bevor Sie sie ausrichten oder transportieren.

Lassen Sie die eingeschaltete Akku-Leuchte nicht unbeaufsichtigt.

Kurz bevor sich die Akku-Leuchte wegen eines leeren Akkus ausschaltet, blinkt sie 3×.

## Akku-Leuchte befestigen

Mit dem Haken (7) und den Magneten (6) können Sie die Akku-Leuchte an geeigneten Gegenständen befestigen.

Prüfen Sie in jedem Fall die Position auf Stabilität und ausreichend Abstand zu wärmeempfindlichen und entzündlichen Gegenständen.

Vermeiden Sie Kratzer auf empfindlichen Oberflächen.

## Externe USB-Geräte laden (siehe Bild B)

- Stellen Sie sicher, dass Ihr externes USB-Gerät über den USB Type-C®-Anschluss der Akku-Leuchte geladen werden kann. Beachten Sie dazu die Angaben im Kapitel "Technische Daten".

Verbinden Sie das Ladekabel Ihres USB-Gerätes mit dem USB Type-C®-Ausgang (9). Drücken Sie die USB-Taste (3) der Akku-Leuchte, um den Ladevorgang zu starten.

Der Ladevorgang wird beendet, sobald ein voller Akku erkannt wird. Trennen Sie das Ladekabel vom USB Type-C®-Ausgang (9), um den Akku des externen USB-Gerätes zu schonen.