# Uvedení do provozu

S nasazeným akumulátorem je svítilna připravena k provozu.

##

Vyklopte hlavu svítilny (1) a nastavte správnou polohu akumulátorové svítilny. Dbejte na stabilní postavení a dostatečnou vzdálenost od tepelně citlivých a vznětlivých předmětů.

Hlavu svítilny (1) lze otáčet a naklápět do různých poloh.

##

Spínač světla (5) | Funkce
--- | ---
1× stisknout | Zapnutí akumulátorové svítilny, nízký jas
2× stisknout | Zapnutí akumulátorové svítilny, střední jas
3× stisknout | Zapnutí akumulátorové svítilny, plný jas
4× stisknout | Vypnutí akumulátorové svítilny
dlouze stisknout | Vypnutí akumulátorové svítilny

Tlačítko teploty světla (4) | Teplota světla
--- | ---
1× stisknout | teplá bílá
2× stisknout | studená bílá

##

Při překročení přípustné provozní teploty se akumulátorová svítilna vypne. Pro další použití nechte akumulátorovou svítilnu vychladnout.