# Tekniske data

Batteridrevet lampe | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 603 JA1 200‎
Nominell spenning | V= | 18
Opptatt effekt | W | 4,5
Lysvarighet ca.A)B) | min/Ah | 310
Lysstrøm totalt maks.B) | lm | 400
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 … +50
Anbefalte batterier |  | PBA 18V…W-.D)
Anbefalte ladereE) |  | AL 18…D)
USB-inngang |  | USB Type‑C®
Utgangsspenning | V | 5
Utgangsstrøm maks.F) | A | 1

A)

  Ved full lysstyrke (uten gjenværende brukstid i dimmet modus)

B)

  Målt ved 20−25 °C med batteri PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

D)

  og dessuten batterier og ladere i POWER FOR ALL System

E)

  Følgende ladere passer ikke til den batteridrevne PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Den faktiske utgangsstrømmen avhenger av den tilkoblede USB-enheten og strømbehovet til denne.

Det kan hende at gjengivelsen av fargen på de belyste objektene ikke blir helt riktig.