# Технички податоци

Батериски светилки | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Број на дел |  | ‎3 603 JA1 200‎
Номинален напон | V= | 18
Номинална јачина | W | 4,5
Времетраење на светлината, околуA)B) | min/Ah | 310
Макс. вкупен светлосен флуксB) | lm | 400
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35
дозволена околна температура при полнењеC) и при складирање | °C | −20 … +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | PBA 18V…W-.D)
Препорачани полначиE) |  | AL 18…D)
USB-приклучок |  | USB Type-C®
Излезен напон | V | 5
Макс. излезна струјаF) | A | 1

A)

  при целосна осветленост (без преостанатото време на работа во режим на затемнување)

B)

  Мерено при 20−25 °C со батерија PBA 18V 2.0Ah.

C)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

D)

  како и батерии и полначи од системот POWER FOR ALL

E)

  Следните полначи не се компатибилни со PBA батерија: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Реалната излезна струја зависи од приклучениот USB-уред и неговите барања за напојување.

Одблесокот на осветлените објекти може да биде со лажна боја.