# Caractéristiques ‌techniques

Lampe sans-fil | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Référence |  | ‎3 603 JA1 200‎
Tension nominale | V= | 18
Puissance absorbée nominale | W | 4,5
Durée d’éclairage approx.A)B) | min/Ah | 310
Luminosité totale maxiB) | lm | 400
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 … +50
Batteries recommandées |  | PBA 18V…W-.D)
Chargeurs recommandésE) |  | AL 18…D)
Prise USB |  | USB Type‑C®
Tension de sortie | V | 5
Courant de sortie (maxi) F) | A | 1

A)

  à la luminosité maximale (sans autonomie restante en mode gradation)

B)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

D)

  ainsi que les batteries et les chargeurs du système POWER FOR ALL

E)

  Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Le courant de sortie réel dépend de l’appareil USB externe raccordé et de sa consommation électrique.

La couleur de l’objet éclairé peut varier de la couleur d’origine.