# Date tehnice

Lampă cu acumulator | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 603 JA1 200‎
Tensiune nominală | V= | 18
Putere nominală | W | 4,5
Durată aproximativă de iluminareA)B) | min/Ah | 310
Flux luminos total maximB) | lm | 400
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | −20 … +50
Acumulatori recomandaţi |  | PBA 18V…W-.D)
Încărcătoare recomandateE) |  | AL 18…D)
Port USB |  | USB Type‑C®
Tensiune de ieşire | V | 5
Curent de ieşire max.F) | A | 1

A)

  pentru luminozitate maximă (fără timp de funcţionare rămas în modul cu luminozitate redusă)

B)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul PBA 18V 2.0Ah.

C)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

D)

  precum şi acumulatori şi încărcătoare din sistemul POWER FOR ALL

E)

  Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Curentul efectiv de ieşire depinde de dispozitivul USB conectat şi de necesarul de curent al acestuia.

Redarea culorilor obiectelor iluminate poate fi falsificată.