# Pracovní pokyny

Akumulátorovou svítilnu přenášejte za držadlo (2).

Hlava svítilny (1) se při provozu zahřívá. Před vyrovnáním nebo přepravou nechte akumulátorovou svítilnu vychladnout.

Nenechávejte zapnutou akumulátorovou svítilnu bez dozoru.

Krátce předtím, než se akumulátorová svítilna vypne kvůli vybitému akumulátoru, třikrát zabliká.

## Upevnění akumulátorové svítilny

Pomocí háku (7) a magnetů (6) můžete akumulátorovou svítilnu upevňovat na vhodné předměty.

V každém případě zkontrolujte stabilitu polohy a dostatečnou vzdálenost od tepelně citlivých a vznětlivých předmětů.

Zabraňte poškrábání na citlivých površích.

## Nabíjení externích USB zařízení (viz obrázek B)

- Zkontrolujte, zda lze váš USB externí přístroj nabíjet přes USB Type-C® rozhraní akumulátorové svítilny. Řiďte se údaji v kapitole „Technické údaje“.

Nabíjecí kabel USB zařízení připojte k výstupu USB Type-C® (9). Pro spouštění nabíjení stiskněte tlačítko USB (3) akumulátorové svítilny.

Nabíjení se ukončí při detekci plně nabitého akumulátoru. Pro ochranu externího USB zařízení odpojte nabíjecí kabel od výstupu USB Type-C® (9).