# Uzsākot lietošanu

Ievietojot akumulatoru akumulatora apgaismošanas lampa ir gatava darbam.

##

Atveriet luktura galvu (1) un novietojiet akumulatora apgaismošanas lampu. Uzmanieties, lai tā stabili novietota un atrastos pietiekamā attālumā no siltumjutīgiem un uzliesmojošiem priekšmetiem.

Luktura galvu (1) var pagriezt un noliekt dažādos virzienos.

##

Gaismas slēdzis (5) | Funkcija
--- | ---
1× nospiežot | Akumulatora apgaismošanas lampas ieslēgšana, mazs spilgtums
2× nospiežot | Akumulatora apgaismošanas lampas ieslēgšana, vidējs spilgtums
3× nospiežot | Ieslēdziet akumulatora apgaismojuma lampu, pilns spilgtums
4× nospiežot | Izslēdziet akumulatora apgaismojuma lampu
turot nospiestu | Izslēdziet akumulatora apgaismojuma lampu

Gaismas temperatūras taustiņš (4) | Gaismas temperatūra
--- | ---
1× nospiežot | silta balta gaisma
2× nospiežot | auksta balta gaisma

##

Ja atļautā darba temperatūra paaugstinās virs pieļaujamās vērtības, akumulatora apgaismošanas lampa izslēdzas. Lai turpinātu izmantošanu, ļaujiet akumulatora apgaismošanas lampai atdzist.