# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis prožektorius | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 603 JA1 200‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Nominali naudojamoji galia | W | 4,5
Švietimo trukmė apieA)B) | min/Ah | 310
Maks. bendra šviesos srovėB) | Im | 400
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 … +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | PBA 18V…W-.D)
Rekomenduojami krovikliaiE) |  | AL 18…D)
USB jungtis |  | „USB Type‑C®“
Išeinamoji įtampa | V | 5
Maks. išeinamoji srovėF) | A | 1

A)

  Šviečiant maksimaliu intensyvumu (be likusio veikimo laiko mažo intensyvumo režimu)

B)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

D)

  taip pat POWER FOR ALL sistemos akumuliatoriai ir krovikliai

E)

  Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Faktinė išeinamoji srovė priklauso nuo prijungto USB prietaiso ir jo srovės poreikio.

Apšviestų objektų spalvos gali pakisti.