# Пускане в експлоатация

С поставена акумулаторна батерия акумулаторната лампа е готова за работа.

##

Разгънете светлинната глава (1) и позиционирайте акумулаторната лампа. Внимавайте за стабилна основа и достатъчно разстояние до топлочувствителните и запалими предмети.

Светлинната глава (1) може да се върти и накланя в различни позиции.

##

Светлинен превключвател (5) | Функция
--- | ---
1× натискане | Включване на акумулаторната лампа, ниска яркост
2× натискане | Включване на акумулаторната лампа, средна яркост
3× натискане | Включване на акумулаторната лампа, пълна яркост
4× натискане | Изключване на акумулаторната лампа
дълго натискане | Изключване на акумулаторната лампа

Бутон за светлинна температура (4) | Светлинна температура
--- | ---
1× натискане | топла бяла
2× натискане | студена бяла

##

При превишаване на допустимата работна температура акумулаторната лампа се изключва. За по-нататъшно използване оставете акумулаторната лампа да се охлади.