# Tehnički podaci

Akumulatorska svjetiljka | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 603 JA1 200‎
Nazivni napon | V= | 18
Nazivna primljena snaga | W | 4,5
Vrijeme rada cca.A)B) | min/Ah | 310
Ukupni svjetlosni tok maks.B) | lm | 400
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | −20 … +50
Preporučene aku-baterije |  | PBA 18V…W-.D)
Preporučeni punjačiE) |  | AL 18…D)
USB priključak |  | USB Type‑C®
Izlazni napon | V | 5
Izlazna struja maks.F) | A | 1

A)

  pri punoj jačini svjetlosti (bez preostalog vremena rada u zatamnjenom načinu rada)

B)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

D)

  kao i aku-baterije i punjači POWER FOR ALL sustava

E)

  Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Stvarna izlazna struja ovisi o priključenom USB uređaju i njegovoj potrebi za strujom.

Prikaz boja osvijetljenih objekata može biti pogrešan.