# البيانات الفنية

المصباح المزود بمركم | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 JA1 200‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
قدرة الدخل الاسمية | واط | 4,5
مدة الإضاءة التقريبيةA)‏B)‏ | دقيقة/أمبير ساعة | 310
إجمالي تدفق الضوء، بحد أقصىB) | لومن | 400
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | −20 … +50‏
المراكم الموصى بها |  | ‎PBA 18V…W-.‎‎D)‎‎
أجهزة الشحن الموصى بهاE) |  | ‎AL 18…‎‎D)‎‎
وصلة USB‏ |  | USB Type‑C®‎‏
جهد الخرج | فلط | 5
تيار الخرج بحد أقصىF) | أمبير | 1

A)

  عند شدة الإضاءة الكاملة (دون الوقت المتبقي في الوضع المنخفض)

B)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم PBA 18V 2.0Ah

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

D)

  وكذلك المراكم وأجهزة شخن نظام POWER FOR ALL‏

E)

  أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم ‎PBA‎‎:‏ ‎AL 1814 CV Professional‎ و ‎AL 1820 CV Professional‎ و ‎AL 1860 CV Professional‎ و ‎AL 2215 CV Professional‎‏

F)

  يرتبط تيار الخرج الفعلي بجهاز USB الموصل واحتياجه للتيار.

قد يختلف الانعكاس اللوني للأجسام المضاءة.