# Uruchamianie

Po włożeniu akumulatora lampa akumulatorowa jest gotowa do pracy.

##

Rozłożyć głowicę lampy (1) i wybrać pozycję pracy lampy akumulatorowej. Zwrócić uwagę na stabilność i wystarczającą odległość od przedmiotów wrażliwych na ciepło oraz łatwopalnych.

Głowicę lampy (1) można obracać i nachylać, ustawiając ją w różnych pozycjach.

##

Włącznik światła (5) | Funkcja
--- | ---
Nacisnąć 1× | Włączenie lampy akumulatorowej, niska jasność
Nacisnąć 2× | Włączenie lampy akumulatorowej, średnia jasność
Nacisnąć 3× | Włączenie lampy akumulatorowej, najwyższa jasność
Nacisnąć 4× | Wyłączenie lampy akumulatorowej
Nacisnąć i przytrzymać | Wyłączenie lampy akumulatorowej

Przycisk temperatury barwowej światła (4) | Temperatura barwowa światła
--- | ---
Nacisnąć 1× | ciepła biel
Nacisnąć 2× | zimna biel

##

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy lampa akumulatorowa wyłącza się. Aby dalej używać lampy akumulatorowej, należy ją pozostawić do ostygnięcia.