# Tekniset tiedot

Akkuvalaisin | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 603 JA1 200‎
Nimellisjännite | V= | 18
Nimellisottoteho | W | 4,5
Valaisuaika n.A)B) | min/Ah | 310
Suurin kokonaisvalovirtaB) | lm | 400
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0…+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | −20…+50
Suositellut akut |  | PBA 18V…W-.D)
Suositellut latauslaitteetE) |  | AL 18…D)
USB-liitäntä |  | USB Type‑C®
Ulostulojännite | V | 5
Suurin ulostulovirtaF) | A | 1

A)

  Täydellä kirkkaudella (ilman lopussa himmennettyä toiminta-aikaa)

B)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun PBA 18V 2.0Ah kanssa.

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

D)

  sekä POWER FOR ALL -järjestelmän akut ja latauslaitteet

E)

  Seuraavat latauslaitteet eivät ole yhteensopivia PBA-akun kanssa: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  Todellinen ulostulovirta riippuu valaisimeen kytketystä USB-laitteesta ja sen virrankulutuksesta.

Valaistujen esineiden värit saattavat näkyä vääristyneinä.