# Datos técnicos

Lámpara ACCU | EasySpotLight 18V-400
--- | ---
Número de artículo |  | ‎3 603 JA1 200‎
Tensión nominal | V= | 18
Potencia absorbida nominal | W | 4,5
Duración de la luz, aprox.A)B) | min/Ah | 310
Flujo luminoso total, máx.B) | lm | 400
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 … +50
Acumuladores recomendados |  | PBA 18V…W-.D)
Cargadores recomendadosE) |  | AL 18…D)
Conexión USB |  | USB Type-C®
Tensión de salida | V | 5
Corriente de salida máx.F) | A | 1

A)

  con la máxima luminosidad (sin el tiempo restante en modo atenuado)

B)

  Medido a 20−25 °C con acumulador PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

D)

  así como acumuladores y cargadores del sistema POWER FOR ALL

E)

  Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

F)

  La corriente de salida real es dependiente del aparato USB conectado y su consumo de corriente.

La reproducción de color del objeto iluminado puede alterarse.