# Instrucciones para la ‌operación

Transporte la lámpara ACCU por el mango (2).

El cabezal de la lámpara (1) se calienta durante el funcionamiento. Deje enfriar la lámpara ACCU antes de alinearla o transportarla.

No deje sin vigilancia la lámpara ACCU conectada.

Poco antes de que la lámpara ACCU se apague debido a un acumulador vacío, parpadea 3 veces.

## Fijación de la lámpara ACCU

Con el gancho (7) y los imanes (6) puede fijar la lámpara ACCU a objetos adecuados.

Compruebe siempre la estabilidad de la posición y la distancia suficiente respecto a objetos sensibles al calor e inflamables.

Evite arañazos en superficies sensibles.

## Carga de dispositivos USB externos (ver figura B)

- Asegúrese de que el dispositivo USB externo se pueda cargar a través de la conexión USB Type-C® de la lámpara ACCU. Para ello, observe las indicaciones en el capítulo de los "Datos técnicos".

Conecte el cable de carga de su dispositivo USB a la salida USB Type-C® (9). Presione la tecla USB (3) de la lámpara ACCU, para iniciar el proceso de carga.

El proceso de carga finaliza tan pronto como se detecta que el acumulador está lleno. Desconecte el cable de carga de la salida USB Type-C® (9), para conservar el acumulador del dispositivo USB externo.