# Aanwijzingen voor ‌werkzaamheden

Draag de acculamp aan de handgreep (2).

De lampkop (1) wordt tijdens gebruik heet. Laat de acculamp afkoelen voordat u deze richt of vervoert.

Laat de ingeschakelde acculamp niet zonder toezicht.

Kort voordat de acculamp vanwege een lege accu wordt uitgeschakeld, knippert deze 3×.

## Acculamp bevestigen

Met de haak (7) en de magneten (6) kunt u de acculamp aan geschikte voorwerpen bevestigen.

Controleer de positie in elk geval op stabiliteit en voldoende afstand tot warmtegevoelige en ontvlambare voorwerpen.

Vermijd krassen op kwetsbare oppervlakken.

## Externe USB-apparaten opladen (zie afbeelding B)

- Controleer of uw externe USB-apparaat via de USB Type-C®-aansluiting van de acculamp kan worden opgeladen. Neem hiervoor goed nota van de informatie in het hoofdstuk "Technische gegevens".

Verbind de laadkabel van uw USB-apparaat met de USB Type-C®-uitgang (9). Druk op de USB-toets (3) van de acculamp om het opladen te starten.

Het opladen wordt beëindigd zodra een volle accu wordt gedetecteerd. Koppel de laadkabel van de USB Type-C®-uitgang (9) los om de accu van het externe USB-apparaat te sparen.