# Початок роботи

З вставленим акумулятором акумуляторний ліхтар готовий до експлуатації.

##

Розкладіть ручку/ніжку (5), а також при потребі гак (4) і розташуйте акумуляторний ліхтар. Стежте за стійким положенням та достатньою відстанню до чутливих до нагрівання та займистих предметів.

Головку ліхтаря (1) на ручці/ніжці (5) можна обертати у різні положення.

##

Перемикач світла (2) | Функція
--- | ---
1 натискання | акумуляторний ліхтар увімкнений, низька яскравість
2 натискання | акумуляторний ліхтар увімкнений, середня яскравість
3 натискання | акумуляторний ліхтар увімкнений, яскравість повна
4 натискання | акумуляторний ліхтар вимкнений
тривале натискання | акумуляторний ліхтар вимкнений

##

У разі перевищення допустимої робочої температури акумуляторний ліхтар вимикається. Для подальшого використання дайте акумуляторному ліхтарю охолонути.