# Consignes de sécurité pour les lampes sans-fil

Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

- Manipulez la lampe sans fil avec soin et précaution. La lampe sans-fil génère une forte chaleur et a besoin de l’air environnant pour se refroidir. Si elle est recouverte, la lampe sans fil risque de s’enflammer ou d’enflammer d’autres objets. Il y a alors risque d’incendie.

- Retirez la batterie de la lampe sans fil avant de la ranger ou de la transporter. En cas d’actionnement involontaire de l’interrupteur Marche/Arrêt, il y a risque de surchauffe ou d’incendie.

Respectez la distance minimale préconisée entre la lampe sans-fil et les surfaces ou objets éclairés. Si la distance n’est pas respectée, les objets éclairés risquent de devenir anormalement chauds.

| ATTENTION ! Ne regardez pas directement le faisceau lumineux pendant une durée prolongée. Le rayonnement lumineux risquerait de blesser vos yeux.

- Ne dirigez pas le faisceau lumineux vers des personnes ou des animaux. Le faisceau lumineux peut altérer la vision et endommager les yeux.

- Après la désactivation automatique de la lampe sans fil, n’essayez pas de la rallumer en actionnant l’interrupteur Marche/Arrêt. Cela pourrait endommager la batterie. Assurez-vous que la batterie est chargée et que la lampe sans fil a suffisamment refroidi avant de remettre en marche la lampe sans fil.

- Si l’accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu peut brûler ou exploser. Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.

- En cas d’utilisation inappropriée ou de défectuosité de l’accu, du liquide inflammable peut suinter de l’accu. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l’eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez en plus un médecin dans les meilleurs délais. Le liquide qui s’échappe de l’accu peut causer des irritations ou des brûlures.

- Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d’exercer une force extérieure sur le boîtier risque d’endommager l’accu. Il peut en résulter un court-circuit interne et l’accu risque de s’enflammer, de dégager des fumées, d’exploser ou de surchauffer.

- Lorsque l’accu n’est pas utilisé, le tenir à l’écart de tout objet métallique (trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille) susceptible de créer un court-circuit entre les contacts. Le court-circuitage des contacts d’un accu peut causer des brûlures ou causer un incendie.

- N’ouvrez pas l’accu. Risque de court-circuit.

| Conservez la batterie à l’abri de la chaleur, en la protégeant p. ex. de l'ensoleillement direct, du feu, de la saleté, de l’eau et de l’humidité. Il existe un risque d'explosion et de courts-circuits.

- Ne chargez les accus qu’avec des chargeurs recommandés par le fabricant. Un chargeur conçu pour un type d’accu bien spécifique peut provoquer un incendie lorsqu’il est utilisé pour charger d’autres accus.

- N’utilisez l’accu que sur les produits du fabricant ou sur des produits du système POWER FOR ALL. Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

| N’approchez pas la lampe sans fil de personnes porteuses d’implants chirurgicaux ou d’autres dispositifs médicaux (stimulateurs cardiaques, pompe à insuline, etc.). L’aimant de la lampe sans fil génère un champ magnétique susceptible d’altérer le fonctionnement des implants chirurgicaux et dispositifs médicaux.

- N’approchez pas la lampe sans-fil de supports de données magnétiques ou d’appareils sensibles aux champs magnétiques. Son aimant peut provoquer une perte de données irréversible.

- Ne fixez pas la lampe sans-fil au-dessus de votre tête à l’aide de l’aimant. Elle risquerait de causer des blessures en tombant.

- Vérifiez si l’aimant de fixation est capable de supporter durablement le poids de la lampe sans-fil. Elle risquerait de causer des blessures en tombant.

- Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail. Les poussières peuvent facilement s’enflammer.

- Ne laissez pas les enfants utiliser la lampe sans-fil. Les enfants pourraient de façon non intentionnelle éblouir d’autres personnes ou s’éblouir eux-mêmes.