# Punerea în funcţiune

Când acumulatorul este introdus, lampa cu acumulator este pregătită pentru funcţionare.

##

Deschide prin rabatare mânerul/piciorul de fixare (5) şi, dacă este necesar, cârligul (4) şi poziţionează lampa cu acumulator. Asigură o poziţie stabilă şi o distanţă suficientă faţă de obiectele termosensibile şi inflamabile.

Capul lămpii (1) poate fi rotit în diferite poziţii în interiorul mânerului/piciorului de fixare (5).

##

Comutator de lumină (2) | Funcţie
--- | ---
Apăsare o dată | Aprinderea lămpii cu acumulator, luminozitate redusă
Apăsare de 2 ori | Aprinderea lămpii cu acumulator, luminozitate medie
Apăsare de 3 ori | Aprinderea lămpii cu acumulator, luminozitate maximă
Apăsare de 4 ori | Deconectarea lămpii cu acumulator
Apăsare lungă | Deconectarea lămpii cu acumulator

##

La depăşirea temperaturii de funcţionare admise, lampa cu acumulator se dezactivează. Pentru utilizarea ulterioară, lasă lampa cu acumulator să se răcească.